차세대 방화벽시스템 구축공사

제안 요청서

2018. 04.

	선 린 대 학 교

I		사업개요

1. 사 업 명 : 차세대 방화벽시스템 구축공사

2. 목    적

본 시방서는 선린대학교 노후 보안장비 교체․설치에 있어 선린대학교(이하 “대학”이라 한다)과 계약업체(이하 “업체”이라 한다)간의 계약 관련 제반사항을 규정함을 목적으로 한다.

3. 납품 및 설치장소 : 선린대학교 전산정보지원센터 내

4. 사업내용 및 범위

가. 방화벽 및 침입방지시스템 교체 및 설치

- 기존 보안장비의 보안정책 유지 및 이관 설치

- 기존 보안장비의 보안정책을 분석하여 개선사항 반영

(중복 보안정책 제거, 신규 보안정책 설정, 취약한 보안정책 강화 등)

- 대용량 트래픽에 대한 고성능 보안처리 지원

- 고도화된 위협 대응을 위한 차세대 보안기능 지원

나. 보안 장비의 재배치

- 신규장비 도입에 따라 기존 보안·네트워크 장비의 최적 배치 및 활용방안을 제시하고 발주기관과 협의하여 재배치 방안을 수립

다. 도입장비 내역

설치장소	품목	수량	비 고
선린대학교 전산정보지원센터	방화벽/VPN/IPS	1식	상세 내역 및 기타 세부 사항은 [별첨] 제품규격서 참조

5. 납품․설치 기한 : 계약일부터 30일 이내

6. 입찰자격

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 결격사유가 없는 업체

나. 정보통신공사업법 제3조 및 제14조에 의거 정보통신공사업으로 등록 된 업체

다. 소프트웨어산업진흥법 제24조에 의한 소프트웨어사업자(분야:컴퓨터관련서비스사업)로 신고한 자

라. 입찰 공고일 기준 중소기업청 고시 “중소기업자간 경쟁제품 직접생산확인기준”에 의거 직접생산확인증명서[전산업무(소프트웨어)개발 분야의 “정보시스템유지관리서비스, 정보시스템개발서비스, 정보인프라구축서비스, 운영위탁서비스, 소프트웨어유지및지원서비스”로 발행된 것으로 유효기간 내에 있어야 함]를 소지한 자

마. 입찰 공고일 기준 설립 3년 이상 된 업체로서, 공공(대학) 및 기업체에 보안시스템 납품 실적이 최근 2년간 단일 건으로 5천만원 이상 보유 업체

바. 공동수급체(공동이행방식)를 구성하여 입찰에 참가할 수 없다.

사. 본 대학교 구매계약규정에 의해 부정당업자로 지정된 업체는 입찰에 참가할 수 없다.

7. 하자보증 및 무상유지보수

가. 납품된 시스템에 대한 하자보증기간 및 무상유지보수기간은 납품일부터 1년으로 하며 무상유지보수기간 내 월1회 이상 시스템에 대한 무상 방문 정기점검을 실시하여야 한다.

나. 무상유지보수기간 중 시스템의 장애발생 시에는 장애통보 후 4시간 이내에 복구를 완료하여 정상 가동 되도록 하여야 하며, 장애로 24시간이상 온라인 서비스가 불가할 경우에는 동급이상의 시스템으로 대체 설치하여 "대학"의 시스템 운영에 지장이 없도록 하여야 한다.

다. 무상유지보수기간 중 시스템 운영에 상당한 지장을 초래하는 동일한 장애가 3회 이상 반복되어 "학교"의 시스템 교체요구가 있으면 "업체"는 이의없이 무상교체하여야 하며 그 비용은 전액 "업체"의 부담으로 한다.

라. 향후 "대학"이 시스템을 확장하거나 이설·타기종으로의 교체 등의 사유 발생시 "업체"는 이에 적극 지원·협조하여야 한다.

마. 제품의 정상적인 납품을 위하여 해당 물품의 제조사가 아닐 경우 제조사(또는 국내지사)에서 발행하는 “제품공급 및 기술지원 확약서”를 제출하여야 한다.

8. 납품 및 설치

가. “업체”는 아래 사항에 따라 신규 장비를 구축하여야 한다.

1) 시스템 구성

- 방화벽 1대 (VPN, IPS 포함) 시스템 및 네트워크 연동 구성 등

나. “업체”가 납품하는 물품은 최신기종의 신품이어야 하며 시방서에 명시된 물품 일체를 일괄공급방식으로 구입·설치 완료하여야 하고, 작업에 필요한 각종 장비, 소모품 등은 “업체”가 제공하여야 한다. 또한, 각 제품별로 원 저작권자가 발급하는 라이센스를 제공하고 원 소유자의 저작권을 침해하지 않아야 한다.

다. 시스템 설치는 “대학”이 제시하는 시간과 구성에 따라 설치하되 “대학”의 요구에 따라 시스템 성능향상을 위해 시스템 구성을 변경할 수 있으며 이 경우 “업체”은 성능테스트 결과서를 제출하여 “대학”의 승인을 득하여야 한다.

라. 납품․설치하는 시스템 및 관련 S/W에 대하여 H/W 구성, 정보통신망 연결 등이“대학”의 목적수행에 전혀 지장이 없도록 하여야 하며, 품질의 신뢰성, 제품의 안정성에 문제가 없어야 한다.

9. 검 수

가. 제품규격의 확인은 세부 규격서의 내역에 따르며, 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우 "업체"는 관련 증빙서류를 제출 또는 기타 확인과정을 통하여 "대학"에게 입증하여야 한다.

나. "업체"는 납품한 장비가 원활히 설치될 수 있도록 최선을 다하여야 하고 장비설치 중 발생되는 모든  안전사고에 대해 책임을 지며 "대학"의 재산상 피해에 대해서도 배상을 하여야 한다.

다. "업체"는 검수 전 시스템 관련 기본교육 및 운용에 필요한 기술자료를 "대학“

의 시스템 관리자에게 충분히 제공하여야 한다.

라. "업체"는 검수 요청 전 "대학"의 담당자 입회하에 "대학"의 담당자가 지정하는 방법에 의해 시스템의 정상작동 여부를 입증하여야 하고,  시스템 검수 시 발견되는 문제점에 대하여 "업체"는 정상 가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 한다.

마. 검수 완료 후에라도 본 시스템 구입에 있어 "업체"의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 손해에 대하여는 "업체"가 변상 조치하여야 한다.

10. 보안유지

〔일반사항〕

가. "업체"는 과업착수와 동시에 보안관리 책임자를 지정하고 학교 보안업무관리규정‧지침에 의거 보안서약서〔서식 4〕등을 작성하여 제출하여야 하며 자체 보안대책 이행 여부를 수시 확인하여야 한다

나. "업체"는 본 사업과 관련하여 취득한 "대학"의 시스템 환경, 운영에 관한 정보나 시설 등을 업무 수행 중 뿐만 아니라 사업완료 또는 퇴직 후에도 외부에 누설하여서는 아니된다.

다. "업체"는 보안준수사항을 위반하여 발생하는 모든 민‧형사상 책임 및 그에 따른 유‧무형의 손해배상에 대하여 책임져야 한다.

라. 원격작업은 원칙적으로 금지하며 시스템 설치는 반드시 학교 담당자의 감독 하에 이루어져야 하며 반드시 필요한 업무에만 권한을 최소한으로 부여받아 업무를 수행하여야 한다.

마. 정부(국가정보원)에서 제시하는 표준보안패치 권고안이 있을 경우 “업체”는 이를 즉각 반영․조치하고 그 비용을 “업체”가 부담하여야 한다.

바. “업체”는 시스템을 구축함에 있어 국가정보원의 보안관련 제반 지침을 준수하여야 한다.

〔자료에 대한 보안관리〕

가. "업체"는 사업 관련자료 및 사업과정에서 생산된 모든 산출물을 “대학”의 파일서버에 저장하거나 업무별 담당자가 지정한 PC에 저장‧관리하여야 한다.

나. 사업 관련 자료는 인터넷 웹하드‧P2P 등 인터넷 자료공유사이트 및 개인 메일함에 저장을 금지하며, "대학"와 “업체” 간 전자우편을 이용하여 자료전송이 필요한 경우에는 첨부자료 암호화 후 수·발신 한다.

다. “업체“는 본 과업수행과 관련된 자료 및 정보 등은 본 과업이외의 여타 목적을 위해 사용할 수 없으며, ”대학“의 서면 승인 없이는 타인에게 제공 또는 대여 하거나 외부에 공개할 수 없다.

라. "업체"는 과업의 보안유지를 위하여 시건 장치가 된 자료보관함을 별도로 비치하여 비밀, 대외비, 일반자료 보관함으로 구분하여 관리하여야 한다.

마. 비밀 또는 대외비로 분류된 성과물을 인쇄하고자 할 경우에는 감독관 입회하에 정부비밀취급인가 업체에서 발간하여야 하며, 성과품에는 발간근거를 명시(업체명, 인가근거, 참여자, 발간일자)하고 원지‧폐지 등을 완전 회수‧소각하여야 한다.

바. "업체"는 과업수행 중 과업참여자를 교체할 경우에는 인계인수를 철저히 하여 자료의 외부유출을 사전에 방지하여야 하며, "학교"의 확인을 받아야 한다.

사. "업체"는 과업수행상 발생한 자료 등의 폐기물은 보안책임자 책임 하에 완전 소각하여야 한다.

〔사무실·장비에 대한 보안관리〕

가. “업체”의 사무실 또는 용역업무를 수행하는 공간은 비인가자 출입통제 대책이 마련된 사무실이어야 한다.

나. “업체”의 사무실 또는 현장사무실의 인터넷 연결된 PC에서는 용역과 관련된 제반자료를 보관하여서는 아니된다.

다. “업체”의 용역사업에 이용되는 PC·노트북에는 백신 등의 자체 PC용 보안 프로그램 설치, 부팅‧윈도우 로그인 패스워드, 화면보호기(10분 이상) 설정하는 등 보안조치를 하여야 한다.

라. 인가받지 않은 USB메모리 등의 휴대용 저장매체 사용을 금지하며 산출물 저장을 위하여 휴대용 저장매체가 필요한 경우 "대학"의 승인 하에 사용하여야 한다.

〔사업 완료시〕

가. 사업완료 후 과업 수행 상 발생한 자료는 전량 반납하고 업체에 복사본 등 별도 보관을 금지하며, 불필요한 자료는 각 참여업체 보안책임자 책임 하에 완전 소각하여야 한다.

나. 사업 완료 후 업체 소유 PC·서버의 하드디스크·휴대용 저장매체 등 전자기록매체는 국가정보원장이 안정성을 검증한 삭제 SW로 완전 삭제하여야 한다.

다. "업체"는 용역사업 관련자료 회수 및 삭제조치 후 복사 등 용역사업관련 자료를 보유하고 있지 않다는 “대표자용 보안서약서”(서식 4-1)를 제출하여야 한다.

〔용역수행업체 보안점검〕

가. "대학"은 계약서의 보안사항을 준수하고 있는지를 점검할 권한을 가진다.

나. "업체"는 "대학"의 점검 시 필요한 근거 자료를 제공하고 현장실사에 적극 협조하여야 한다.

다. 보안점검 후 지적사항에 대해 조치 요구시에는 즉각 조치에 응하여야 한다.

11. 교육 및 운영지원

가. "업체"는 시스템운영 및 장애조치 등에 필요한 기술이전을 "대학"에게 충실히 이행하여야 하며 "대학"이 자체 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 H/W 및 S/W에 대한 운영교육을 무상으로 실시하여야 한다.

나. "업체"는 시스템 및 제공된 모든 소프트웨어, 응용프로그램 등에 관련된 제반기술에 대한 교육을 "대학"의 요청에 따라 교육대상과 시기를 정하여 실시하여야 하며, 교육에 소요되는 모든 비용은 "업체"가 무상으로 제공한다.

다. 시스템 관리자 교육의 추가 필요시 "대학"의 요청에 따라 "업체"는 무상으로 적극 지원하여야 하며, 그 시기와 범위에 대하여는 상호 협의하여 정한다.

라. "업체"는 시스템 검수 후 안정적 운영을 할 수 있도록 다음과 같은 사항을 지원하여야 하며 "대학"이 필요로 하는 경우 상호 협의하여 추가지원을 할 수 있다.

1) 납품 시스템(H/W 및 S/W)의 전반적인 보완 및 개선 작업

2) 시스템 및 데이터 안정화 작업

3) 장애발생 시 신속한 복구 및 기술 지원

4) "대학"의 시스템 관리자에게 운영에 관련된 실무 교육 지원

12. 제출 서류 및 산출물

가. 사업의 수행으로 인하여 발생한 모든 자료는 "대학"의 소유로 하고 "대학"의 승인 없이는 제3자에게 대여할 수 없으며 준공 시 정리 제출하여야 한다.

나. 제출대상

제 출 서 류	제출시기	비고
1. 제품공급 및 기술지원 확약서	계약 시 제출
2. 납품물품 상세 명세서, 납품일정 및 작업공정 계획표, 보안서약서, 납품물품별 단가명세서	계약 후 7일 이내
3. 설치내역서(사진첩, 구성도, 매뉴얼, 라이선스 등)	검수 시

13. 기타 사항

가. 본 시방서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사양만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 "대학"은 관리상 문제가 발생하지 않도록 조치하여야 한다.

나. 제안서의 내용은 제안업체가 사업자로 선정 된 후 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 갖는다. 단, 계약서에 명시된 경우는 계약서가 우선한다.

다. 우리 대학교의 조치나 기타 불가항력적인 환경변화로 본 제안서의 일부 또는

전부가 변경 되거나 취소된 경우에도 제안업체는 이의를 제기하지 못한다.

라. 제출된 제안서의 내용은 우리 대학교가 요청 또는 허가하지 않는 한 수정,

추가, 대체할 수 없으며 기재된 내용은 실제와 일치하여야 한다.

마. 제안서에 기재된 내용 이외의 의사표시는 인정하지 않는다.

【별 첨】

제 품 규 격 서

품 명	국문	방화벽	수 량	1식
□ 제품특징 ① 어플라이언스 (H/W, S/W 일체형) 장비이여야 한다. ② 인라인(In-Line) 방식을 이용해 구성하여야 한다. □ 하드웨어(H/W) 사양 ① CPU : 6 Core 3.5GHz 이상 ② RAM：16GB 이상 ③ HDD : 2TB 이상 ④ CF : 8GB 이상 ⑤ Power : 이중화 지원 ⑥ 인터페이스 (총 4개 Slot 제공, 기본 2개 Slot) * 기본 : 10/100/1000 Base-T * 10 이상, 1G Base-X * 8 이상 * 옵션 : 10G Base-X * 4 추가 장착 가능 ⑦ IPS 기능 포함 □ 성능 ① 최대 30Gbps 이상의 방화벽 처리성능 지원 ② 64byte 패킷 기준 8Gbps 이상의 방화벽 처리성능 지원 ③ 최대 12,000,000 이상의 초당 패킷처리 수를 (Packet Per Second) 지원 ④ 최대 6Gbps 이상의 IPS 처리성능 지원 ⑤ 최대 5Gbps 이상의 VPN 처리성능 지원 ⑥ 동시 수용가능 최대 세션이 600만 이상 지원 ⑦ 초당 처리 가능한 세션이 32만 이상 지원 ⑧ VPN 동시 수용 가능한 터널수가 20,000 이상 지원 ⑨ SSL VPN 동시 접속자수 1,500명 이상 지원 □ 인증 ① 국가정보원 CC인증 EAL 4 ② 검증필 암호 모듈 탑재 ③ 국가 공인기관으로부터 IPv6 전용 인증을 획득한 제품 □ 기능 네트워크 기능 ① Route 모드/ Bridge 모드 구성 지원 ② 하드웨어 장애 / 소프트웨어 장애 시, 네트워크의 가용성을 보장하기 위해 Fail-Open (Bypass) 기능 지원 ③ 이중화 구성을 위한 High-Availability (Active-Active/ Active-Standby) 기능 지원 ④ L2/ L3 스위치 기반 Active-Active/ Active-Standby High-Availability 구성 지원 ⑤ IPv6 라우팅 프로토콜(RIPng, OSPFv3, BGP4+) 및 NAT64, DNS64 지원 ⑥ 네트워크 가용성 보장 및 대역폭 활용 확대를 위한 Link Aggregation 지원 ⑦ Link Aggregation 구성 시, 포트 간 Active-Active 또는 Active-Standby 구성 지원 ⑧ Link Aggregation 구성 시, 포트 간 L2/ L3/ L4 기반 트래픽 로드밸런싱 지원 ⑨ LLCF (Link Loss Carry Forward) 기능 지원 ⑩ 802.1Q VLAN 지원 ⑪ 다양한 라우팅 프로토콜 (Static/ RIPv2/ OSPF/ BGP/ VRRP 등) 지원 ⑫ 다양한 IPv6 라우팅 프로토콜 (Static/ RIPv6/ OSPFv6/ BGPv6 등) 지원 ⑬ 출발지/ 목적지 기반의 정책 라우팅 지원 ⑭ 멀티캐스팅 라우팅 프로토콜 (PIM-SM/ IGMP) 지원 ⑮ DHCP 서버/ 클라이언트/ 릴레이 (Relay) 기능 지원 ⑯ IPv6 DHCP 서버 기능 지원 ⑰ SNMP v1/ v2/ v3 지원 ⑱ IPv6-IPv4 Tunneling (6to4)/ IPv6-IPv4 Translation (NAT-PT) 지원 방화벽 기능 ① 정책 수에 관계없이 일정한 독립적인 성능 지원 ② 정책에 적용받지 않는 예외 네트워크 지정 기능을 지원 ③ 정책 별 세션 수 제한 설정 및 초과 시, 알람(e-mail/ POP-UP/ SMS) 지원 ④ 정책 및 객체 생성 시, 중복 정책 및 객체 입력을 실시간으로 탐지 및 필터링 ⑤ 상이한 Zone에 속한 객체 간 그룹 생성 가능 ⑥ 양방향 정책 적용 기능 지원 ⑦ 가상패킷을 이용한 정책설정 유효성 검증 기능 지원 ⑧ 1일/ 1주일/ 1개월/ 2개월/ 3개월 간 정책 Hit-Count 통계 정보를 실시간으로 제공 ⑨ 정책 Hit-Count 통계 초기화 기능 제공 ⑩ 정책 별 마지막으로 사용되어진 시간 정보 제공 (Last Hit) ⑪ 기간 별 미사용 정책 검색 기능 지원 ⑫ 미사용 정책 자동 비활성화 기능 지원 ⑬ 미사용 객체에 대한 검색 기능 지원 ⑭ 기간으로 설정된 만료 예정 정책에 대한 검색 기능 지원 ⑮ 정책 일괄 설정/ 관리를 위한 Export/ Import 기능 지원 ⑯ 총 세션 수 임계치 설정 및 초과 시, 알람(e-mail/ POP-UP/ SMS) 지원 ⑰ 차단된 패킷 수 임계치 설정 및 초과 시, 알람(e-mail/ POP-UP/ SMS) 지원 ⑱ HA 상태 변경 및 HA 끊김 발생 시, 알람(e-mail/ POP-UP/ SMS)을 지원 ⑲ 정책 별 최대 대역폭 제한/ 최소 대역폭 보장하는 QoS 설정 가능 ⑳ 다양한 NAT (Static NAT, Dynamic NAT, Excluded NAT, NAT Traversal, Load-Sharing NAT 등) 방식 지원 ㉑ IP-MAC 필터링 기능 지원, IPv6 패킷 방화벽 필터링 지원 ㉒ IP 주소가 아닌 사용자 인증(User-ID) 기반 방화벽 정책 설정/ 관리 기능 지원 ㉓ 클라우드(AhnLab Smart Defense, ASD)를 기반으로 10만개 이상의 C&C Blacklist 시그니처를 지원 ㉔ 외부 C&C 서버와의 통신 탐지 및 제어 기능 제공 ㉕ C&C Blacklist는 최소 1일 업데이트를 지원해야 하며, 이를 바탕으로 C&C 서버 접속 탐지 / 차단할 수 있는 기능 지원 ㉖ 도메인 네임 객체(FQDN) 기반 방화벽 정책 설정/ 관리 기능 지원 ㉗ 정책/ 시스템 설정 롤백 및 펌웨어 업그레이드 롤백 기능 지원 ㉘ 방화벽 정책별 상이한 IPS룰/ Application Control룰/ 웹사이트 필터링룰 등을 적용 지원 ㉙ HA 정책 동기화 시, 동기화 정책/ 설정 목록 선택 세분화 가능 ㉚ 클라우드 데이터 베이스 기반 악성으로 의심되는 실행 파일(Unknown File)과 불필요한 프로그램 (PUP, Potentially Unwanted Program)의 내부 유입현황을 탐지 및 모니터링할 수 있는 기능 지원 ㉛ 대륙 및 국가 Code별 filtering 기능 제공 ㉜ 인바운드/ 아웃바운드 암호화 트래픽 인지 및 보안검사 기능 제공 VPN(SSL VPN)기능 ① Full tunnel 방식의 Client-to-Gateway SSL VPN 접속 지원 ② SSL VPN을 통해 웹 통신/ Client-Server 통신 모두 지원 ③ 2-Factor 사용자 인증 지원(ID/ PW + 공인/ 사설인증서 인증) ④ 3rd party 표준 인증서버와 연동하여 사용자 인증 지원(Radius/ LDAP/ AD / OTP) ⑤ SSL VPN 접속 사용자 연결 관리기능 지원 (유휴 세션 연결시간 제한/ 강제 접속 차단/ 사용자 잠금 기능) ⑥ SSL VPN 접속 PC의 사전 보안점검 기능 지원(PC 방화벽 설치로 해킹 툴 탐지/ 안티키로거 (Anti-Keylogger) 설치로 정보유출 방지) ⑦ 모바일 기기(폰/패드)의 SSL VPN 접속 기능 지원(Android 4.2 이상 기기 지원) Application Control 기능 ① 인터넷 메신져 및 P2P, SNS, 각종 포털에서 지원하는 국/내외에 특화된 1,600여 개 이상의 애플리케이션 지원(P2P/ IM/ 웹하드/ 웹메일/ SNS/ 카페/ 게임/ 증권/ Anonymizer 등) ② 애플리케이션 정보 리스트 제공 및 애플리케이션별 사용자 정의 그룹 지원 ③ 주요 어플리케이션들의 내부 사용자들의 접속/ 로그인 등의 행위(세부 Function) 제어기능 지원 ④ 4,000여개 이상의 애플리케이션 컨트롤 시그니처를 지원 ⑤ 애플리케이션 별 도움말 제공 관리 기능 ① Web 기반의 HTTPS 접속 환경 제공 및 사용자 중심의 GUI를 통한 관리 기능 지원 ② 3단계 이상의 관리자 권한 유형을 제공 ③ 정책 설정 변경 내역에 대해 단순히 diff 정보를 보여주는 것이 아닌 어느 부분을 어떻게 변경했는지에 대한 상세 내역 로그 제공 ④ 관리자 별 보안 기능을 지정하여 사용할 수 있는 기능 지원 ⑤ 스케줄 기반 설정 자동백업 기능 지원 ⑥ 관리자 별 로그인 실패 횟수 초과 시, 관리자 계정 잠금 기능 지원 ⑦ 관리자 세션 타임아웃 시간 설정 기능 지원

II		제안서 작성 및 서식 안내

1. 제안서 작성 목차

가. 제안 개요

1) 일반현황 및 연혁

2) 주요사업 분야, 제품 및 서비스, 보유기술 등

3) 제안목적 및 범위

4) 제안의 특징, 장점, 기대효과

5) 조직인원 및 연혁

나. 제안기기 성능 및 특징

1) 제작사, 모델명, 발표(EOS포함) 시기, 주요특징

2) 시스템 아키텍처 : 주요 구성요소

3) 제안 규격 및 최대 규격(종류, 수량, 특징)

3) 기타 제안된 S/W : 제작사, 제품명, 버전, 주요기능

4) 장애 대비 기능

◎ 핫 스왑 가능한 구성요소의 종류, 기타 장애 대비 기능 등

5) 해당분야 투입인력 이력사항

다. 설치계획 및 제안기기 구성도

1) 단계별 설치 계획(작업내용,일정), 산출물(구축완료보고서 등) 제공 계획

라. 기타제안 및 참고사항

1) 제안회사의 공급실적 및 기타 제안 사항

2) 제안 근거자료, 제품 카탈로그, data sheet, 기타 참고자료 및 기술자료

2. 사업자 선정방식

가. 객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용하여 경쟁에 의한 우수사업자 선정

나. 제안서와 제안 PT를 통한 우선 협상 대상업체 선정

다. 본 사업에 응찰하고자 하는 제안서는 제안요청서에 따라 제안서 작성 후 제출

3. 제안서 작성방법 및 평가 원칙

○ 제안서의 구성 및 목차는 가능한 한 제안서 작성지침을 준용하여 작성하여야 하며, 증빙과 관련된 자료는 별도 첨부

○ 제출된 제안서의 내용은 발주기관이 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약 체결 시 계약조건의 일부로 간주

○ 발주기관은 필요시 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 추가자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

○ 제안서는 허위나 단순예상으로 작성하여서는 안되며, 모든 기재사항을 객관적으로 입증할 수 있어야 하고 허위로 작성한 사실이 발견된 경우 심사대상에서 제외됨

○ 쪽수는 A4용지 20매이내로 작성하며, 서식 하단 중앙부에 쪽수를 기재. 단, 본문의 첨부물은 페이지 제한이 없음

○ 작성지침에 명시되지 않은 내용에 대한 추가제안사항이 있는 경우 해당 항목에 포함 또는 별도의 항목을 추가하여 작성할 수 있으며, 작성지침 항목 중 해당사항이 없는 경우에는 해당 항목에 “해당없음”으로 간략히 기술

○ 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여야 하며, ‘～를 제공할 수도 있다’, ‘～를 고려하고 있다’ 등과 같이 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능 한 것으로 평가

○ 평가는 평가위원을 구성하여 평가하며, 평가위원명단은 공개하지 않음

○ 평가는 제안요청 사항에 따른 분야별 제안내용을 토대로 배점에 따라 평가

○ 평가에 대한 세부내용과 결과는 공개하지 않음

○ 사업자 선정 결과에 대해서 제안업체는 어떠한 이의도 제기할 수 없음

○ 제안내용 중 “가능하다, 동의한다, 고려한다, ~할 수 있다” 등의 불명확한 표현        은 불가능한 것으로 평가함

4. 제안서의 효력

가. 제안서에서 제시된 내용과 우리대학의 요구에 의하여 수정, 보안, 변경된 제안         내용은 계약서에 명시하지 아니하더라도 계약서와 동일한 효력이 있음.          단, 계약서에 명시된 경우는 계약서가 우선하며, 계약서에 대한 해석상의         이견이 발생할 경우 우리대학의 해석을 우선함

나. 우리대학은 필요 시 제안업체에 대하여 추가 제안 또는 자료를 요구 할          수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력이 있음.

5. 제안서 평가항목

가. 제안서 평가 항목 배점 기준

점수 구분	매우 우수	우수	보통	미흡	매우미흡
비 율	100%	90%	80%	70%	60%
5점일 경우	5	4.5	4	3.5	3
10점일 경우	10	9	8	7	6
15점일 경우	15	13.5	12	10.5	9
20점일 경우	20	18	16	14	12

나. 종합 평가점수 환산(고득점자순으로 협상순위 결정)

- 고득점자순으로 협상순위 결정

※ 동점자가 있을 경우에는 고득점 항목에서의 우위 순으로 결정

다. 제안서 항목별 평가 기준표

구분	평가 항목	평가요소	배점					평가 점수
			매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
사업 수행 능력	대상 업무 이해도	- 제안사업의 목적, 범위 등 사 업 수행내용에 대한 이해도						5
	유사분야에서의 사업수행경험	- 수행 사업실적의 적정성						5
사업 수행 계획	시스템 구성	- 목표시스템 구성의 적정성 시스템 사양 및 기능 구성내역 및 세부규격						20
	시스템 성능 및 구축 방안	납품 및 설치 방안의 우수성 구축방법론의 적정성						15
		시스템 시험계획 및 시스템 운영방안의 적정성 시스템 기능 확장성						20
사업 관리 및 지원	품질보증부문	- 품질보증활동 - 관리방안의 적정성						10
	기술지원부문	- 수행조직 및 투입인력 - 교육훈련 및 기술 지원방안의 적정성 - 하자보수 및 장애대책방안						5
	가격평가	구축비용의 적정성						20
총점								100점

선린대학교 차세대 방화벽 구축공사

사업자 선정 제안서

(2018.  .     .)

업 체 명

【서식 1】

기  관  현  황

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야		사업자번호
주 소
전 화 번 호			팩스번호
1. 주요사업 2. 인력현황 3. 기타

【서식 2】

최근 2년간 납품 실적

(대상기간: 2016. 03. ~ 현재까지.)

경비용역	운영기간	금 액 (단위 : 천원)	발 주 처		비 고
			기 관 명	연락처

※ 반드시 (발주처 발행) [붙임1] 사업실적증명서 원본 제출하여야 인정

【서식 3】

확     약     서

선린대학교 차세대 방화벽 구축 업체 선정 입찰에 참여한 당사는 입찰 참가자격을 충분히 갖추었으며 제안서의 제반사항을 사실에 근거하여 작성하였습니다. 동 사항이 사실과 다를 경우 법률적, 재정적, 행정적 책임을 감수하겠으며 선린대학교의 기술심사 과정, 결과 및 제반결정 등에 대해 아무런 이의를 제기하지 않고 응낙할 것을 확약하며, 신의성실로써 사업에 참가할 것을 약속합니다.

2018.  .      .

기관명 :                (직인)

대표자 :                  (인)

선린대학교 총장 귀하

[서식 4]

보  안  서  약  서

본인은     년   월  일부로      과 관련한 업무(연구개발, 제작, 입찰, 그 밖의 업무)를 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은        과 관련된 소관업무가 기밀 사항임을 인정하고 제반 보안관계규정 및 지침을 성실히 준수한다.

2. 나는 이 기밀을 누설함이 이적행위가 됨을 명심하고 재직 중은 물론 퇴직 후에도 알게 된 모든 기밀사항을 일절 타인에게 누설하지 아니한다.

3. 나는 기밀을 누설한 때에는 아래의 관계법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.

가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호ㆍ제5호(국가기밀 누설 등)

나. 형법 제99조 (일반이적) 및 제127조(공무상 비밀의 누설)

년      월      일

서약자      소속      직급        생 년  월 일

직위        성  명           인

서  약      소속      직급        생 년  월 일

집행자                직위        성  명           인

[서식 4-1]

보안 서약서

본인은     년   월   일부로                관련 업무(용역사업)를 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은                관련 업무 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정한다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 지득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

4. 본인은 하도급업체를 통한 사업 수행 시 하도급업체로 인해 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

년      월      일

서  약  자        업   체   명 :

직        위 :

성        명 :                        (서명)

생 년  월 일 :

서약집행자        소        속 :

(담당자)           직        위 :

성        명 :                        (서명)

생 년  월 일 :

【붙임 1】

실 적 증 명 서

신청인	업체명			대 표 자
	주 소			연 락 처
	사업자등록 번호			이 메 일
	증명서용도			제 출 처
계 약 및 내 용	사 업 명			대 상
	내 용
	용역기간	용역명	인원		용역금액			계약일자
증명 발급 기관	위 사실을 증명함 2018. . .
	기 관 명	(인)		연락처
	주 소
	발급부서			담 당 자

※ 해당 계약서 또는 세금계산서 사본 첨부