화장실 개선공사

장소	여자	남자
만나관 B1F ~ 3F	1. 바닥 / 벽면 타일 교체 2. 큐피클 교체 3. 세면대 교체(거울, 순간온수기 포함) 4. 신품 양변기 교체 -. 급수라인 변경 -. 배수라인 교체 5. 천정 SMC 교체	1. 바닥 / 벽면 타일 교체 2. 큐피클 교체 3. 세면대 교체(거울, 순간온수기 포함) 4. 신품 소변기 교체 5. 신품 양변기 교체 -. 급수라인 변경 -. 배수라인 교체 6. 천정 SMC 교체
만나관 B1F(남/여 샤워실)	1. 바닥 / 벽면 타일 교체 2. 큐피클 교체 3. 샤워기 교체 4. 탈의실 -. 바닥 장판 교체 -. 벽체 도장 -. 수납장 교체 5. 천정 SMC 교체 6. 전기 온수기 설치
인산관 1F ~ 5F	천정 마감재(SMC) 교체